
1024i dss Краткое руководство пользователя

В этом документе представлена информация о 24-кнопочной консоли LED DSS с Бумажной подложкой для телефонов 1000i серии. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления




Описание

Консоль 1024idss предоставляет 24 дополнительные программируемые клавиши для телефонов 1000i серии. Программируемые клавиши на DSS используются так же, как и программируемые кнопки на самом телефоне и могут быть запрограммированы под любые функции гибких клавиш. Одна 1024idss может быть подключена к 1020i, 1030i ,1040i или 1050i телефонам, и может быть установлена на столе или на стене вместе с телефоном.

Установка

**Внимание!** Во избежание повреждения, отключите питание телефона перед подключением DSS

1. Снимите трубку и подставку с телефона.
2. Совместите консоль и телефон, как показано на рисунке.
3. Соедините консоль и телефон кабелем.
4. Прижмите консоль к телефону, так чтоб совпали крепежные отверстия.
5. Вставьте и затяните винты. Не перетяните.

Установка подставки


Установите подставки консоли и телефона под одинаковым углом.


1. Совместите направляющие на подставках с прорезями на задних стенках консоли и телефона.
2. Затем подвиньте каждую подставку вверх до щелчка.

Завершение установки

Консоль использует питание от телефона.


1. Подключите питание к телефону. Консоль и телефон включатся
2. Светодиоды консоли будут мигать до установки связи с телефоном.

Настенная установка

1. Снимите подставки с консоли и телефона.
2. Убедитесь, что все кабели подключены к телефону, а затем подключите консоль, как было описано ранее.
3. Отметьте и просверлите два 7мм отверстия для дюбелей (не прилагаются).
4. Вставьте два дюбеля в отверстия и вкрутите два шурупа (не прилагаются), так чтоб выступало 2.5 мм.
5. Наденьте ваш телефон на шурупы и убедитесь, что он надежно закреплен.
6. Снимите крючок для телефонной трубки, переверните его и вставьте в паз, таким образом, чтоб выступ попадал в паз трубки
7. Повесьте трубку на крюк.
8. Подключите все провода.

Для получения дополнительной информации о программировании гибких клавиш, пожалуйста, прочитайте Руководство пользователя для серии 1000i..



Posted in Korea  
[https://ericssonlg-enterprise.co.kr/](about:blank)  
© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2019

http://ericssonlg-enterprise.com  
© Ericsson-LG Enterprise Co.,Ltd. 2014

Posted In Korea